НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| Одноэтажные | расчетный | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| 2-этажные | аналогов | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
| 3 - 4-этажные | расчетный | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
| 5 - 9-этажные | расчетный | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| Одноэтажные | расчетный | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 2-этажные | расчетный | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| 3-этажные | расчетный | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 |
| 4 - 5-этажные | расчетный | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |