Протокол    вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
на право заключения концессионного соглашения  сроком на 25 лет в отношении  системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения г.Киржач, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач
  
02 сентября 2015г.
Место   вскрытия конвертов с конкурсным предложением: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9 (актовый зал)
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсным предложением: 02 сентября 2015 года 14:00 ч.
В состав   комиссии по  проведению  открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  сроком на 25 лет в отношении  системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения г.Киржач, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач входит 8 человек. Присутствует  8 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Вскрытие конвертов с конкурсным предложением   на право заключения концессионного соглашения  сроком на 25 лет в отношении  системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения г.Киржач, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач  
 Конкурсное предложение поступило от единственного участника конкурса - Общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 34, каб. 308. 
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 15 В.
Перечень документов, представленных  участником: 
	
1. Конкурсное предложение  ООО «Владимиртеплогаз» (оригинал и копия)
2. Пояснительная записка к конкурсному предложению  (оригинал и копия).
3. Сметная документация  для реконструкции котельной №3  на ул. Юбилейная, д.20 стр.3 с заменой котла «Факел» на отел «Турботерм- 1100» г. Киржач (оригинал и копия) .
 4. Сметная документация  для реконструкции котельной №2  на ул.Дзержинского (перевод котлов ДЕ 25/14, ДКВР 20/13) в водогрейный режим г. Киржач (оригинал и копия).
5. Сметная документация для реконструкции теплотрассы от котельной №2 ул. Дзержинского до ЦТП №2 Ду250 мм г. Киржач (оригинал и копия).
6. Сметная документация для реконструкции теплотрассы  по ул. Советская с выносом с территории Свято-Благовещенского монастыря №2 ул. Дзержинского до ЦТП №2 Ду219 мм г. Киржач (оригинал и копия).
7. Сметная документация для реконструкции тепловой сети   по ул. Советская ДУ273 мм г. Киржач (оригинал и копия).
8. Сметная документация для строительства БМК установленной мощностью 2 МВт в г. Киржач, вместо котельной №1 ул. Советская, д.51 в районе  ул. Ленинградская, школы №1   (оригинал и копия).
9. Сметная документация для строительства БМК установленной мощностью 6,5 МВт в г. Киржач, вместо котельной №1 ул. Советская, д.51 в районе Чеховского квартола, ул. Серегина, ул. Гайдара (оригинал и копия).
10. Таблица №1 Перечень основных мероприятий  по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера (оригинал и копия)
11. Таблица №2 количество тепловой энергии, сэкономленной в результате снижения потерь тепловой энергии за весь период действия концессионного соглашения (оригинал и копия).
12. Электронный носитель. 	

Значения, содержащиеся в конкурсном предложении:

НАИМЕНОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА И ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ КОНКУРСА
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 123,112 млн. руб. с НДС    за период с 2016 г. по 2040 г.
1.1	Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения:

Объем расходов, млн. руб. с НДС.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	5,7	16,3	2,75	14,962	13,4	0	0	0	2,5	67,5	
	 	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	 	
	2036	2037	2038	2039	2040						
	0	0	0	0	0						

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1 Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования, в ценах 2015г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):

Период	2015	2016	2019	2024	2029	2034	2039	
Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:	48 787	50 472	55 088	63 745	73 315	84 827	98 148	
Теплоснабжение	48 787	50 472	55 088	63 745	73 315	84 827	98 148	

2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.
2.2.1 Предельные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – объектов теплоснабжения:
Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Значение показателя по предполагаемым годам концессии	
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период
- 2,3оС	Гкал	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			9441,224	9441,224	8425,354	8425,354	8253,354	8129,354	8129,354	8129,354	8129,354	8129,354	
				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
			7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	
				
			2036	2037	2038	2039	2040						
			7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154						
Удельный расход условного топлива	Изменение удельного расхода условного топлива на выработку 1Гкал тепловой энергии	кгут/Гкал	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			161,314	161,235	160,955	160,955	160,955	160,955	160,955	160,955	160,955	160,955	
				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
			159,317	159,317	159,317	159,317	159,317	159,317	159,317	159,317	159,317	159,317	
				
			2036	2037	2038	2039	2040						
			159,317	159,317	159,317	159,317	159,317						
Удельный расход электрической энергии	Изменение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал тепловой энергии	кВт/Гкал	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			49,0	49,0	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	
				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
			43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	43,06	
				
			2036	2037	2038	2039	2040						
			43,06	43,06	43,06	43,06	43,06						
2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
2.3.1 Предельный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения:
 
Нормативный уровень прибыли, %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2036	2037	2038	2039	2040						
	7%	7%	7%	7%	7%						

НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Значение показателя по предполагаемым годам концессии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Показатели надежности объектов теплоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей	ед./км	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				0,1938	0,1938	0,1700	0,1700	0,1700	0,1417	0,1417	0,1417	0,1417	0,1417	
					
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
				0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	
					
				2036	2037	2038	2039	2040						
				0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал
установленной мощности	ед./Гкал	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				0,1755	0,1533	0,1314	0,1314	0,1314	0,1314	0,1314	0,1314	0,1314	0,1314	
					
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
				0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	
					
				2036	2037	2038	2039	2040						
				0,1244	0,1244	0,1244	0,1244	0,1244						
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кгут/Гкал	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				171,502	171,419	171,121	171,121	171,121	171,121	171,121	171,121	171,121	171,121	
					
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
				169,379	169,379	169,379	169,379	169,379	169,379	169,379	169,379	169,379	169,379	
					
				2036	2037	2038	2039	2040						
				169,379	169,379	169,379	169,379	169,379						
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии
 к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				1,84	1,84	1,71	1,71	1,67	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
					
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
				1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	
					
				2036	2037	2038	2039	2040						
				1,66	1,66	1,66	1,66	1,66						
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период
- 2,3оС	Гкал	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				9441,224	9441,224	8425,354	8425,354	8253,354	8129,354	8129,354	8129,354	8129,354	8129,354	
					
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
				7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	
					
				2036	2037	2038	2039	2040						
				7486,154	7486,154	7486,154	7486,154	7486,154						

Подписи:
Председатель комиссии:	__________________	М.Н. Мошкова	
			
 Заместитель председателя   комиссии:
	__________________	 В.В. Корогодина 	
Члены комиссии:	 	 	
	__________________	А.В. Федотов 	
	__________________	А.П. Харитонов 	

                                                                      ____________________  В.Г. Тюленев
 
                                                            ________________  А.А. Голованов
                                                           
                                                                        __________________  Д.А. Руделев
     Секретарь комиссии: 
                                                  ________________	С.Н. Губарева